**采购需求**

**一、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量  | 预算金额(元) | 备注 |
| 1 | 物流管理1+X实训基地（重2）  | 1批  | 153440.00 |   |

**二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）**

|  |  |
| --- | --- |
| ▲付款条件 | 本合同签订后卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金；卖方完成全部供货及安装、调试、培训并通过买方验收，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的正式增值税专用发票）；履约保证金自验收合格之日，一年后无质量问题，资产管理处收到使用部门填写的验收单后7个工作日内无息退还。 |
| 质保期 | 1年。 |
| 交付时间 | 合同签订后15天内完成交付并验收通过 |
| 交付地点 | 温州职业技术学院指定地点。 |

**三、技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 手持终端 | 1.无线手持终端尺寸：193.4X119.4X162.6mm重量：650g 左右处理器：PXA320 @624MHz 256M/1G操作系统：CE 系统扩展槽：SD/MMC 卡槽 8G无线：802.11a/b/gBT 2.1 EDR classII支持：SE950 SE4500SR 752X480耳机接口、扬声器、麦克风、蓝牙耳机防护等级：IP541.2 米跌落 500 次 0.5 米滚动操作温度：-10 至 50 度屏幕：3 英寸彩色 320X320电池容量：标准的：可充电式锂离子电池，4800mAh 原装充电座键盘：38 键2.RF 作业支持系统，1 套具体参数：实现仓库出入库作业、库内拣选、盘点作业、移库等操作。 | 6 |  |
| 2 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 二代身份证阅读器 | 符合国家标准：与卡片的通讯速率：106 Kbit/s校验：循环冗余校验（CRC）最大读卡距离：不小于30mm供电电源：USB供电接口：USB2.0兼容USB1.1工作温度：0~50摄氏度外观尺寸：155mm\*96mm\*26mm使用平台：WIN98/2000/XP/WIN7/8/10 | 1 |  |
| 3 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 条形码打印机 | 打印方式：热敏或热转印 打印速度：76mm/s最大打印宽度：104mm最大打印长度：1092mm分辨率：203dpi碳带宽度：33-109mm带长度：920mm内存：4MB通信接口：USB，串行接口，并行接口字体：5 种内建文数字字体，国际标准字.产品类型：桌面打印机介质厚度：0.058-0.305mm | 1 |  |
| 4 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 托盘货架 | 钢构，表面静电喷塑；立柱颜色建议采用宝蓝色，横梁建议采用亮橘红色；适用的托盘尺寸：1200×1000×160mm 左右；组合式可拆装，每组外尺寸 2480\*800\*3000mm 左右，单元承重不低于 1 吨。 | 2 |  |
| 5 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 托盘 | 标准 1200mm\*1000mm 木制托盘 | 20 |  |
| 6 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 模拟货品 | 商品种类32种，每个类别数量不少于20个 | 1 | 各种规格数量要达到物流管理职业技能等级考核要求  |
| 7 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 纸箱、胶带 | 纸箱规格 1-1 外径（长\*宽\*高）：外径：190mm\*370mm\*270mm 纸箱规格 1-2 外径（长\*宽\*高）：外径：285mm\*380mm\*270mm纸箱规格 1-3 外径（长\*宽\*高）：外径：320mm\*480mm\*200mm纸箱规格 1-4 外径（长\*宽\*高）：外径：380mm\*570mm\*220mm纸箱规格 1-5 外径（长\*宽\*高）：外径：350mm\*350mm\*245mm五层瓦楞纸封装，印字（尺寸、堆垛层数、防潮等）每种规格的纸箱各100个 | 1 | 各种规格数量要达到物流管理职业技能等级考核要求  |
| 8 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 手机信号屏蔽仪 | 屏蔽范围：半径8米-15米供电规格：AC：110V-2可屏蔽手机信号：2G/3G/4G/WIFI | 2 |  |
| 9 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 无线基站 | LAN接口数量（千兆）:8口Wan口数量（千兆）:2口类型:无线路由器机身材质工艺:金属机身使用场景:其他总带机量:50-100规格信息:LAN口(设备连接口)千兆网口:WAN口(网线接入口)传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab网络协议:TCP/IP无线协议:802.11ac处理器:其他无线速率:千兆支持RF手持终端与物流管理信息系统的无线连接 | 1 |  |
| 10 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 电动叉车 | 额定载荷 kg：1000 举升高度 mm：1600 货叉最低高度mm：85 货叉长度 mm：1150 货叉宽度 mm：640 载荷中心 mm：450 转弯半径 mm：1350 电机V/KW：12/1.5 蓄电池V/AH：12/120 充电器V/A：12/20 | 2 |  |
| 11 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 手动叉车 | 额定负载：2000kg货叉最低高度：85 mm货叉最高高度：200 mm货叉总宽：540mm转向轮：Ф180\*50mm承重轮 双轮：Ф80\*70mm货叉尺寸：160\*50 mm | 1 |  |
| 12 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 安全马甲 | 符合国家标准、均码、 反光背心马甲施工荧光安全夜光衣服外套定制平铺肩宽45cm长67cm腰宽116没有拉伸误差2-3cm支持定制log，近距离反光100米，反光视距300米。 | 20 |  |
| 13 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 指示牌 | 不锈钢立牌指示牌、360度旋转、展示框适用A4、高度可调节范围70cm--120cm | 16 |  |
| 14 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 安全帽 | 符合国家标准、 ABS材质，缓存内衬、可定制log、按钮调节巩固 | 20 |  |
| 15 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 文件档案柜 | 铁皮柜 深40cm\*高180cm\*宽85cm 中二斗柜：上玻璃、中抽屉、下柜子 | 2 |  |
| 16 | 物流管理1+X实训基地（重2） | 保险柜 | 双开门，规格不低于外部尺寸：1680\*900\*600（mm）内部尺寸：1600\*780\*520（mm） | 1 |  |
| 17 | 物流管理1+X机房 | 手机信号屏蔽仪 | 屏蔽范围：半径8米-15米供电规格：AC：110V-2可屏蔽手机信号：2G/3G/4G/WIFI | 2 |  |
| 18 | 物流管理1+X机房 | 二代身份证阅读器 | 符合国家标准：与卡片的通讯速率：106 Kbit/s校验：循环冗余校验（CRC）最大读卡距离：不小于30mm供电电源：USB供电接口：USB2.0兼容USB1.1工作温度：0~50摄氏度外观尺寸：155mm\*96mm\*26mm使用平台：WIN98/2000/XP/WIN7/8/10 | 1 |  |

**四、其他**

**标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。**

**除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**